**Notă informativă**

 **Confruntarea rezultatelor măsurărilor geodezice cu situația reală pe teren**

 **Confruntarea rezultatelor măsurărilor geodezice cu situația reală se face în trei și mai multe cazuri:**

* **stabilirea hotarelor;**
* **actualizarea hotarelor;**
* **lucrări topo-geodezice pentru proiectare ( apeduct, gazoduct, proiectarea cartierelor locative).**

 **Hotarul unui bun imobil se stabilește în urma măsurării geodezice ( se arată situația reală pe teren). La stabilirea hotarelor participă beneficiarul și administrația publică locală. În cazul unui teren proprietatea publică a statului participă administrația publică locală de nivelul I, gestionarul terenului și fondatorul.**

 **În cele mai multe cazuri măsurările geodezice sunt efectuate la actualizarea hotarelor, în cazul cînd datele înregistrate anterior la Î.S.Cadastru se confruntă cu situația reală din teren.**

 **Măsurările geodezice pentru proiectare, ca material final, se arată situația reală din teren ( elemente fixe existente – apeduct, gazoduct, stîlpi de lumină, cablu electric, telefon).**

 **Măsurările geodezice se efectuiază în sistema de coordonate MOLDREF -99 , dar în cazuri rare se face în sistema de coordonate locale.**

 **Măsurări de acest gen au fost efectuate în satele: Cigîrleni, Răzeni, Țîpala, Puhoi și Zîmbreni.**